Załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe na dostawę ciągnionego wału drogowego przeznaczonego do zagęszczania dróg gruntowych.

Parametry i wyposażenie wału:

1. Szerokość robocza: 2,4 m – 2,6 m
2. Masa własna wału: min. 2 tony
3. Możliwość dociążenia wału (np. wodą)
4. Masa wału po dociążeniu: min. 5 ton
5. Średnica walca min. 1,2 m
6. Grubość blachy walca min. 12 mm
7. Wewnętrzne ściany grodziowe wzmacniające stabilność walca
8. Prędkość transportowa min. 30 km/h
9. Szerokość max. 3,40 m
10. Wózek jezdny transportowy unoszony hydraulicznie
11. Wzmocnione felgi i ogumienie wózka transportowego
12. Dyszel transportowy z obrotowym zaczepem umożliwiającym agregowanie z ciągnikiem rolniczym
13. Stopa podporowa dyszla transportowego
14. Oznakowanie i oświetlenie ostrzegawcze oraz drogowe
15. Gwarancja producenta min. 24 miesiące