Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zapytania „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia, gmina Warlubie, metodą przewiertu sterowanego”:

1. Do Wykonawcy należało będzie wykonanie przewiertu sterowanego i ułożenie rur wodociągowych w odcinkach nie mniejszych niż po 100 mb., zgrzanie rur oraz ułożenie przewodu sygnalizacyjnego z materiału powierzonego przez inwestora Gminę Warlubie – Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu, w długości całkowitej ok. 1200 mb na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej.
2. Lokalizacja inwestycji przebiegała będzie głównie przez tereny leśne oraz drogi gruntowe w miejscowości Buśnia, gmina Warlubie.
3. Rodzaj rury wodociągowej: rura PE100RC PN10 SDR17 90x5,4 2-warstwowa
4. Obok rury należy ułożyć przewód elektryczny sygnalizacyjny DY 1x2,5mm2
5. Wykonanie wykopów technologicznych do przewiertów odcinkowych oraz udostępnienie wody do płuczki jest po stronie inwestora.
6. Potwierdzeniem zakończonych prac będzie protokół odbioru robót wykonanego odcinka sieci przez zespół składający się z przedstawicieli wykonawcy i inwestora po pozytywnie przeprowadzonych próbach technicznych.
7. Dokumentacja projektowa na etapie zapytania ofertowego do wglądu w biurze Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu.